Linierung für **REGUPOL** Laufbahnen, Spielfeldböden und Retopping Systeme

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Laufbahnlinierung gem. den DLV- bzw. World Athletics-Richtlinien für eine .…………………………  ……… Kampfbahn Typ … mit … Rundlaufbahnen und … Sprintstrecken,  mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.  Zusätzlich sind Startlinien für 80 m, 75 m und 50 m Sprints, Hürdenaufstellpunkte und die Nummerierung der Laufbahnen mit Zahlen im Start und Zielbereich zu markieren. | pauschal | € |
| 2 |  | Laufbahnvermessung gem. den DLV- bzw. World Athletics-Richtlinien für eine .……………….  ……… Kampfbahn Typ … mit … Rundlaufbahnen und … Sprintstrecken, durch einen Vermessungs-Ingenieur. Inkl. Ausstellung eines Bahnzeugnisses (3-fach), sowie Erstellung eines anlagebezogenen, farbigen Markierungs‑ planes. | pauschal | € |
| 3 |  | Laufbahnbeschilderung gem. den DLV- bzw. World Athletics-Richtlinien für eine ….…………….  ……… Kampfbahn Typ … mit … Rundlaufbahnen und … Sprintstrecken, mittels wetterfesten, farbigen Aluminiumplättchen genietet oder geschraubt herstellen | pauschal | € |
| 4 | lfm. | Linierung der Anlaufbahnen / Abwurflinien für:  Weitsprung / Dreisprung / Stabhochsprung / Speerwurf, Breite 5 cm bzw. 7 cm,  mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen. |  | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Markierungslinien und -punkte mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen. | pauschal | € |
| 6 | lfm. | Markierungslinien und -punkte für folgende Spielfelder:  …………………………………………………………………….  gem. Richtlinien der jeweiligen Fachverbände mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen. | pauschal | € |

**Summe: €**