Kunststoffreinigung (außen)

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Vorhandenen Outdoor-Kunststoffbelag mittels  Hochdruck-/Vakuumverfahren porentief reinigen.  Reinigung erfolgt in einem Arbeitsgang mit  Wasser-Hochdruck inkl. Schmutzaufnahme in einem geschlossenen System.  - Ohne Einsatz von Chemie –  Ableiten der Schmutzfraktion in einen  vorhandenen Abwasserkanal.  Wasser wird kostenlos und bauseits vom Auftraggeber am Arbeitsfeld zur Verfügung gestellt (mind. Hydrant C-Anschluss).  Wasserverbrauchskosten gehen zu Lasten  des Auftraggebers.  Die Zufahrt ist für das Arbeitsgerät und  Rüstfahrzeug gewährleistet (≥ 2 m). | € | € |

**Summe: €**